int light_pin = A4;
int light_value = 0;

void setup(){
  pinMode(light_pin, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop(){
  light_value = analogRead(light_pin);
  Serial.println(light_value);
  delay(100);
}